{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["封面","建筑工程","措施项目","其他项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,5],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,6],[6,0,6,6],[7,1,7,5],[8,2,9,6],[9,0,10,1],[10,2,10,5],[11,0,12,6],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[15,2,16,5],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[18,5,18,6],[19,0,19,6],[20,2,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["          ","徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区顺堤河整治工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标人工程量清单格式"]
[null,"合同编号：",null,"YLQSDH-HCHD-2017-SG01"]
[]
[]
[" 招   标   人：",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[" 法定代表人\r\n（或委托代理人）："]
[{"$nulls":6},"(签字并盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["中介机构法定代表人"]
["（或委托代理人）：",{"$nulls":5},"（签字并盖章）"]
[]
["造价工程师及注册证号：",{"$nulls":4},"（签字并盖执业专用章）"]
[]
["    编 制 时 间："]

{"sheet":"建筑工程","index":1,"n_rows":110,"n_cols":7,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQSDH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区顺堤河整治工程",{"$nulls":4},"第&P页 共&S页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","水利工程",null,0]
["1.1","5001","顺堤河清淤工程",null,0]
["1.1.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.1.1.1","500101002","河道清淤土方",null,0]
["1.1.1.1.1","500101002001","一般土方开挖\r1.土类分级:Ⅰ、Ⅱ类土\r\n2.开挖厚度:见施工图","m3",{"v":34870,"d":"34870.000"}]
["1.1.1.1.2","500101002002","黑臭底淤泥\r1.土类分级:黑臭底淤泥\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:污泥车外运6-10km","m3",{"v":6154,"d":"6154.000"}]
["1.1.1.1.3","500101002003","余方弃置\r1.土类分级:Ⅰ、Ⅱ类土\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:机械挖装，自卸车外运10km内","m3",{"v":25842,"d":"25842.000"}]
["1.1.1.1.4","500101002004","河坡清杂\r1.清理河坡杂草、杂树等\r\n2.厚度20cm内","m2",{"v":30000,"d":"30000.000"}]
["1.1.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.1.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["1.1.2.1.1","500103001001","回填整滩\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:按施工图","m3",{"v":19049,"d":"19049.000"}]
["1.1.3","500114","其他建筑工程",null,0]
["1.1.3.1","500114001","绿化工程",null,0]
["1.1.3.1.1","500114001001","植草工程\r1.撒播草籽\r\n","m2",{"v":23717,"d":"23717.000"}]
["1.2","5001","顺堤河截污工程",null,0]
["1.2.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.2.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.2.1.1.1","500101002005","管沟土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":2756,"d":"2756.000"}]
["1.2.1.1.2","500101002006","保护层土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":22,"d":"22.000"}]
["1.2.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.2.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["1.2.2.1.1","500103001002","管沟土方回填压实\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:40米内","m3",{"v":2386,"d":"2386.000"}]
["1.2.3","500109","管网铺设工程",null,0]
["1.2.3.1","500109011","管道铺设",null,0]
["1.2.3.1.1","500109011001","管道铺设\r1.DN300PE管（含管件）购置安装\r\n2.详见施工图","m",{"v":750,"d":"750.000"}]
["1.2.4","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.2.4.1","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.2.4.1.1","500103007001","黄砂垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":402.6,"d":"402.600"}]
["1.2.5","500114","检查井工程（15座）",null,0]
["1.2.5.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.2.5.1.1","500109001001","普通混凝土\r1.部位及类型:检查井基础\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图","m3",{"v":2.44,"d":"2.440"}]
["1.2.5.2","500105006","砌砖",null,0]
["1.2.5.2.1","500105006001","砖砌圆形井、砂浆勾缝抹面\r1.品种、规格及强度等级:普通粘土砖，详见施工图\r\n2.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆\r\n3.1：2防水水泥砂浆抹面，厚度2cm\r\n4.1:2防水水泥砂浆勾缝","m3",{"v":13.3,"d":"13.300"}]
["1.2.5.2.2","500105006002","砖砌流槽、砂浆抹面\r1.品种、规格及强度等级:普通粘土砖，详见施工图\r\n2.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆\r\n3.1:2防水水泥砂浆抹面，厚度2cm","m3",{"v":1.1,"d":"1.100"}]
["1.2.5.3","500111002","钢构件加工及安装",null,0]
["1.2.5.3.1","500111002001","预埋铁件加工及安装\r\n1.预埋铁件规格、型号等，详见施工图","t",{"v":0.03,"d":"0.030"}]
["1.2.5.3.2","500111002002","钢构件加工及安装\r1.铸铁井盖购置安装\r\n2.井盖材料、规格、型号等，详见施工图","套",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.2.6","500114","污水处理设施工程",null,0]
["1.2.6.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["1.2.6.1.1","500114001002","埋地式小型污水处理设施工程\r1.埋地式小型污水处理设施1座，DSP-SH-10B3型，处理能力20t/天\r\n2.包含井、管网、围栏、配电设备等，详见施工图。","座",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.3","5001","过路涵工程（3座）",null,0]
["1.3.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.3.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.3.1.1.1","500101002007","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":3137,"d":"3137.000"}]
["1.3.1.1.2","500101002008","保护层土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":92,"d":"92.000"}]
["1.3.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.3.2.1","500103001","土方回填压实",null,0]
["1.3.2.1.1","500103001003","土方回填压实\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:40米内","m3",{"v":2683.5,"d":"2683.500"}]
["1.3.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.3.2.2.1","500103007002","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":290,"d":"290.000"}]
["1.3.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.3.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.3.3.1.1","500109001002","普通混凝土\r1.部位及类型:U型槽底板垫层\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":17.5,"d":"17.500"}]
["1.3.3.1.2","500109001003","普通混凝土\r1.部位及类型:U型槽底板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":98,"d":"98.000"}]
["1.3.3.1.3","500109001004","普通混凝土\r1.部位及类型:U型槽墙体\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":47,"d":"47.000"}]
["1.3.3.1.4","500109001005","普通混凝土\r1.部位及类型:管涵基础\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":76,"d":"76.000"}]
["1.3.3.1.5","500109001006","普通混凝土\r1.部位及类型:栏杆基础\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":48,"d":"48.000"}]
["1.3.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.3.3.2.1","500109011002","预制混凝土管购置安装\r1.内径2000mm预制砼管购置安装\r\n2.详见施工图","m",{"v":36,"d":"36.000"}]
["1.3.3.3","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["1.3.3.3.1","500111001001","钢筋加工及安装\r\n2.型号、规格:见施工图","t",{"v":2.9,"d":"2.900"}]
["1.3.3.4","500111002","钢构件加工及安装",null,0]
["1.3.3.4.1","500111002003","钢管栏杆加工及安装\r1.材质:见施工图\r\n3.型号、规格:详见施工图","m",{"v":202,"d":"202.000"}]
["1.3.3.5","500114001","道路工程",null,0]
["1.3.3.5.1","500114001003","水泥稳定土道路基层\r1.基层厚度20cm\r\n2.具体要求详见施工图","m2",{"v":322,"d":"322.000"}]
["1.3.3.5.2","500114001004","砼路面工程\r1.路面厚度20cm\r\n2.砼强度等级：C30\r\n3.详见施工图","m2",{"v":322,"d":"322.000"}]
["1.4","5001","桥梁护砌工程（2座）",null,0]
["1.4.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.4.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.4.1.1.1","500101002009","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":61,"d":"61.000"}]
["1.4.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.4.2.1","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.4.2.1.1","500103007003","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":190,"d":"190.000"}]
["1.4.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.4.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.4.3.1.1","500109001007","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":43,"d":"43.000"}]
["1.4.3.1.2","500109001008","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":135,"d":"135.000"}]
["1.4.3.1.3","500109001009","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":61,"d":"61.000"}]
["1.5","5001","跌水工程（2座）",null,0]
["1.5.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.5.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.5.1.1.1","500101002010","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":70,"d":"70.000"}]
["1.5.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.5.2.1","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.5.2.1.1","500103007004","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":242,"d":"242.000"}]
["1.5.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.5.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.5.3.1.1","500109001010","普通混凝土\r831.部位及类型:现浇砼护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":83,"d":"83.000"}]
["1.5.3.1.2","500109001011","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":137,"d":"137.000"}]
["1.5.3.1.3","500109001012","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":70,"d":"70.000"}]
["1.5.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.5.3.2.1","500109011003","无砂冒水孔制作安装\r1.直径10cm塑料无砂冒水孔\r\n2.详见施工图","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["1.6","5001","拦水坝拆除工程（2座）",null,0]
["1.6.1","500109","混凝土工程",null,0]
["1.6.1.1","500109010","混凝土结构拆除",null,0]
["1.6.1.1.1","500109010001","拆除钢筋混凝土结构\r1.凿除部位及断面尺寸:拦水坝砼拆除\r\n2.运距:就近运输掩埋","m3",{"v":180,"d":"180.000"}]
["1.7","5001","泄水槽工程（15座）",null,0]
["1.7.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.7.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.7.1.1.1","500101002011","沟槽土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图","m3",{"v":29,"d":"29.000"}]
["1.7.2","500109","混凝土工程",null,0]
["1.7.2.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.7.2.1.1","500109001013","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼泄水槽\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":29,"d":"29.000"}]

{"sheet":"措施项目","index":2,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQSDH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区顺堤河整治工程",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","环境保护措施"]
["2","安全生产与文明工地","按分类分项工程费的2%计取"]
["3","施工企业进退场费"]
["4","大型施工设备安拆费"]
["5","保险费"]
["6","施工期河道积水排除"]
["7","施工围堰打拆"]
["8","施工临时道路"]
["9","河道垄沟开挖回填"]
["10","其他临时工程"]

{"sheet":"其他项目","index":3,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQSDH-HCHD-2017-SG01"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区顺堤河整治工程",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","预留金","100000.00元"]