{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封面","建筑工程","安装工程","措施项目","其他项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,5],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,6],[6,0,6,6],[7,1,7,5],[8,2,9,6],[9,0,10,1],[10,2,10,5],[11,0,12,6],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[15,2,16,5],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[18,5,18,6],[19,0,19,6],[20,2,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["          ","徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区赵武中沟整治工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标人工程量清单格式"]
[null,"合同编号：",null,"YLQZWZG-HCHD-2017-SG02"]
[]
[]
[" 招   标   人：",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[" 法定代表人\r\n（或委托代理人）："]
[{"$nulls":6},"(签字并盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["中介机构法定代表人"]
["（或委托代理人）：",{"$nulls":5},"（签字并盖章）"]
[]
["造价工程师及注册证号：",{"$nulls":4},"（签字并盖执业专用章）"]
[]
["    编 制 时 间："]

{"sheet":"建筑工程","index":1,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,4],[3,5,3,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑工程分类分项工程量清单"]
[]
["合同编号:YLQZWZG-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区赵武中沟整治工程",{"$nulls":4},"第&P页 共&S页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","水利工程",null,0]
["1.1","5001","河道清淤工程",null,0]
["1.1.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.1.1.1","500101002","河道清淤土方",null,0]
["1.1.1.1.1","500101002001","一般土方开挖\r1.土类分级:Ⅰ、Ⅱ类土\r\n2.开挖厚度:见施工图","m3",{"v":22704,"d":"22704.000"}]
["1.1.1.1.2","500101002002","黑臭底淤泥\r1.土类分级:黑臭底淤泥\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:污泥车外运6km","m3",{"v":2270,"d":"2270.000"}]
["1.1.1.1.3","500101002003","余方弃置\r1.土类分级:Ⅰ、Ⅱ类土\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:机械挖装，自卸车外运10km内","m3",{"v":16619,"d":"16619.000"}]
["1.1.1.1.4","500101002004","河坡清杂\r1.河坡清理杂草、小树等\r\n2.厚度20cm内","m2",{"v":43632,"d":"43632.000"}]
["1.1.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.1.2.1","500103001","一般土方填筑",null,0]
["1.1.2.1.1","500103001001","回填整滩\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:按施工图","m3",{"v":6085,"d":"6085.000"}]
["1.2","5001","河道护砌（跌水）",null,0]
["1.2.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.2.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.2.1.1.1","500101002005","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":120,"d":"120.000"}]
["1.2.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.2.2.1","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.2.2.1.1","500103007001","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":84,"d":"84.000"}]
["1.2.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.2.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.2.3.1.1","500109001001","普通混凝土\r831.部位及类型:现浇砼护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":20,"d":"20.000"}]
["1.2.3.1.2","500109001002","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":17,"d":"17.000"}]
["1.2.3.1.3","500109001003","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":20,"d":"20.000"}]
["1.2.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.2.3.2.1","500109011001","无砂冒水孔制作安装\r1.直径10cm塑料无砂冒水孔\r\n2.详见施工图","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.3","5001","水生态工程",null,0]
["1.3.1","500109","混凝土工程",null,0]
["1.3.1.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.3.1.1.1","500109001004","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":228,"d":"228.000"}]
["1.3.2","500114","其他建筑工程",null,0]
["1.3.2.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["1.3.2.1.1","500114001001","草皮护坡\r1.人工铺植草皮，满铺\r\n2.详见施工图","m2",{"v":8930,"d":"8930.000"}]
["1.3.2.1.2","500114001002","撒播草籽（狗牙根）\r\n1.要求详见施工图",null,{"v":8484,"d":"8484.000"}]
["1.3.2.1.3","500114001003","种植水生植物\r\n1.要求详见施工图","m2",{"v":2121,"d":"2121.000"}]
["1.3.2.1.4","500114001004","绿化恢复\r\n1.原有绿化损坏恢复","m2",{"v":525,"d":"525.000"}]
["1.4","5001","新元大道涵洞",null,0]
["1.4.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.4.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.4.1.1.1","500101002006","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":13619,"d":"13619.000"}]
["1.4.1.1.2","500101002007","保护层土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":450,"d":"450.000"}]
["1.4.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.4.2.1","500103001","土方回填压实",null,0]
["1.4.2.1.1","500103001002","土方回填压实\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:40米内","m3",{"v":11161,"d":"11161.000"}]
["1.4.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.4.2.2.1","500103007002","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":74.24,"d":"74.240"}]
["1.4.2.2.2","500103007003","基础换填碎石\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":614,"d":"614.000"}]
["1.4.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.4.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.4.3.1.1","500109001005","普通混凝土\r1.部位及类型:基础底板垫层\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":60.1,"d":"60.100"}]
["1.4.3.1.2","500109001006","普通混凝土\r1.部位及类型:U型槽底板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":65,"d":"65.000"}]
["1.4.3.1.3","500109001007","普通混凝土\r1.部位及类型:U型槽墙体\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":59,"d":"59.000"}]
["1.4.3.1.4","500109001008","普通混凝土\r1.部位及类型:涵洞洞身\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":912.5,"d":"912.500"}]
["1.4.3.1.5","500109001009","普通混凝土\r1.部位及类型:砼格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":24,"d":"24.000"}]
["1.4.3.1.6","500109001010","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":12.5,"d":"12.500"}]
["1.4.3.1.7","500109001011","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":53,"d":"53.000"}]
["1.4.3.1.8","500109001012","普通混凝土\r1.部位及类型:检查井顶板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.4.3.1.9","500109001013","普通混凝土\r1.部位及类型:预制砼井筒制作安装\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.内径70cm，筒高1米内","痤",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.4.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.4.3.2.1","500109011002","栏杆购安\r1.栏杆样式、规格详见施工图或由业主指定\r","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["1.4.3.2.2","500109011003","聚乙烯闭孔泡沫板\r1.聚乙烯闭孔泡沫板嵌缝2cm\r\n2.详见施工图",null,{"v":70,"d":"70.000"}]
["1.4.3.2.3","500109011004","预制砼管购置安装\r1.内径400mm预制砼管购置安装\r\n2.详见施工图","m",{"v":5,"d":"5.000"}]
["1.4.3.3","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["1.4.3.3.1","500111001001","钢筋加工及安装\r\n2.型号、规格:见施工图","t",{"v":95,"d":"95.000"}]
["1.4.3.4","500111002","钢构件加工及安装",null,0]
["1.4.3.4.1","500111002001","钢构件加工及安装\r\n1.预埋铁件，规格、型号详见施工图","t",{"v":0.02,"d":"0.020"}]
["1.4.3.4.2","500111002002","铸铁井盖购置及安装\r1.铸铁井盖（含防坠网）购置安装\r\n2.井盖材料、规格、型 号等详见施工图","套",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.5","5001","赵武中沟钢坝闸",null,0]
["1.5.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.5.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.5.1.1.1","500101002008","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":10083,"d":"10083.000"}]
["1.5.1.1.2","500101002009","保护层土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":300,"d":"300.000"}]
["1.5.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.5.2.1","500103001","土方回填压实",null,0]
["1.5.2.1.1","500103001003","土方回填压实\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:40米内","m3",{"v":7630,"d":"7630.000"}]
["1.5.2.1.2","500103001004","钢坝闸编织袋围堰打拆\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:运距约7km","m3",{"v":1125,"d":"1125.000"}]
["1.5.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.5.2.2.1","500103007004","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":98.5,"d":"98.500"}]
["1.5.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.5.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.5.3.1.1","500109001014","普通混凝土\r1.部位及类型:基础底板垫层\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":80.2,"d":"80.200"}]
["1.5.3.1.2","500109001015","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":19.7,"d":"19.700"}]
["1.5.3.1.3","500109001016","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":84,"d":"84.000"}]
["1.5.3.1.4","500109001017","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":35.3,"d":"35.300"}]
["1.5.3.1.5","500109001018","普通混凝土\r1.部位及类型:闸站底板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":163.2,"d":"163.200"}]
["1.5.3.1.6","500109001019","普通混凝土\r1.部位及类型:闸墩\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":144.5,"d":"144.500"}]
["1.5.3.1.7","500109001020","普通混凝土\r1.部位及类型:挡土墙底板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":208.3,"d":"208.300"}]
["1.5.3.1.8","500109001021","普通混凝土\r1.部位及类型:挡土墙墙身\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":197.5,"d":"197.500"}]
["1.5.3.1.9","500109001022","普通混凝土\r1.部位及类型:下游U型槽底板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":96,"d":"96.000"}]
["1.5.3.1.10","500109001023","普通混凝土\r1.部位及类型:下游U型槽墙身\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":69,"d":"69.000"}]
["1.5.3.1.11","500109001024","普通混凝土\r1.部位及类型:铺盖、消力池砼\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":35.9,"d":"35.900"}]
["1.5.3.1.12","500109001025","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼排水槽\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":44,"d":"44.000"}]
["1.5.3.1.13","500109001026","普通混凝土\r1.部位及类型:检查井顶板及进人孔侧壁\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":1.5,"d":"1.500"}]
["1.5.3.1.14","500109001027","普通混凝土\r1.部位及类型:砼踏步\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":3.4,"d":"3.400"}]
["1.5.3.1.15","500109001028","普通混凝土\r1.部位及类型:公路桥、人行便桥顶板\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":32,"d":"32.000"}]
["1.5.4","500112","预制混凝土工程",null,0]
["1.5.4.1","500112001","预制混凝土构件",null,0]
["1.5.4.1.1","500112001001","启闭机室盖板\r1.启闭机室、排水槽等盖板预制安装\r\n2.砼强度等级：C25\r\n3.详见施工图","m3",{"v":2.6,"d":"2.600"}]
["1.5.4.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.5.4.2.1","500109011005","栏杆购安\r1.栏杆样式、规格详见施工图或由业主指定\r","m",{"v":180,"d":"180.000"}]
["1.5.4.3","500111001","钢筋加工及安装",null,0]
["1.5.4.3.1","500111001002","钢筋加工及安装\r\n2.型号、规格:见施工图","t",{"v":71,"d":"71.000"}]
["1.5.5","500114","其他建筑工程",null,0]
["1.5.5.1","500114001","其他永久建筑工程",null,0]
["1.5.5.1.1","500114001005","草皮护坡\r1.人工铺草皮，满铺\r\n2.详见施工图","m2",{"v":510,"d":"510.000"}]
["1.5.5.1.2","500114001006","道路恢复\r1.二灰结石道路基层20cm\r\n2.粗粒式沥青砼路面10cm","m2",{"v":500,"d":"500.000"}]
["1.5.5.1.3","500114001007","水平止水\r1.紫铜片水平止水制作安装，宽30cm\r\n2.详见施工图","m",{"v":17,"d":"17.000"}]
["1.5.5.1.4","500114001008","竖直止水\r1.紫铜片竖直止水制作安装，宽20cm\r\n2.详见施工图","m",{"v":46.5,"d":"46.500"}]
["1.5.5.1.5","500114001009","聚乙烯闭孔泡沫板\r1.聚乙烯闭孔泡沫板嵌缝，厚度2cm\r\n2.详见施工图","m2",{"v":50,"d":"50.000"}]
["1.5.5.1.6","500114001010","陶瓷水尺\r1.陶瓷水尺购安\r\n2.详见施工图",null,{"v":8,"d":"8.000"}]
["1.5.5.1.7","500114001011","塑料冒水孔\r1.无砂塑料冒水孔制作安装\r\n2.详见施工图","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
["1.6","5001","过路涵2座",null,0]
["1.6.1","500101","土方开挖工程",null,0]
["1.6.1.1","500101002","一般土方开挖",null,0]
["1.6.1.1.1","500101002010","一般土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":385,"d":"385.000"}]
["1.6.1.1.2","500101002011","保护层土方开挖\r1.土类分级:见施工图\r\n2.开挖厚度:见施工图\r\n3.运距:就近堆放","m3",{"v":50,"d":"50.000"}]
["1.6.2","500103","土石方填筑工程",null,0]
["1.6.2.1","500103001","土方回填压实",null,0]
["1.6.2.1.1","500103001005","土方回填压实\r1.土质及含水量:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体干密度、渗透系数:见施工图\r\n4.运距:40米内","m3",{"v":221,"d":"221.000"}]
["1.6.2.2","500103007","垫层料填筑",null,0]
["1.6.2.2.1","500103007005","砂石垫层填筑\r1.颗粒级配:见施工图\r\n2.分层厚度及碾压遍数:见施工图\r\n3.填筑体相对密度:见施工图","m3",{"v":7.8,"d":"7.800"}]
["1.6.3","500109","混凝土工程",null,0]
["1.6.3.1","500109001","普通混凝土",null,0]
["1.6.3.1.1","500109001029","普通混凝土\r1.部位及类型:现浇砼护底护坡\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":6.4,"d":"6.400"}]
["1.6.3.1.2","500109001030","普通混凝土\r1.部位及类型:格埂\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":25.3,"d":"25.300"}]
["1.6.3.1.3","500109001031","普通混凝土\r1.部位及类型:管涵底板砼\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":3.6,"d":"3.600"}]
["1.6.3.1.4","500109001032","普通混凝土\r1.部位及类型:挡土墙底板砼\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":19.7,"d":"19.700"}]
["1.6.3.1.5","500109001033","普通混凝土\r1.部位及类型:挡土墙墙身\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m3",{"v":27.5,"d":"27.500"}]
["1.6.3.1.6","500109001034","普通混凝土\r1.部位及类型:警示柱栏杆制安\r\n2.设计龄期、强度等级及配合比:C25\r\n3.抗渗、抗冻、抗磨等要求:见施工图\r\n4.模板、脚手架摊销","m",{"v":32,"d":"32.000"}]
["1.6.3.2","500109011","其他混凝土",null,0]
["1.6.3.2.1","500109011006","预制混凝土管购置安装\r1.内径800mm预制砼管购置安装，\r\n2.详见施工图","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["1.6.3.3","500114001","道路工程",null,0]
["1.6.3.3.1","500114001012","泥结碎石路面\r1.路面厚度20cm\r\n2.具体要求详见施工图","m2",{"v":73,"d":"73.000"}]

{"sheet":"安装工程","index":2,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQZWZG-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区赵武中沟整治工程                        第&P页 共&S页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量\r\n单位","工程\r\n数量","主要技术\r\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","水利工程",null,0]
["1.1","5002","水利安装工程",null,0]
["1.1.1","500201","机电设备安装工程",null,0]
["1.1.1.1","500201021","主变压器设备安装",null,0]
["1.1.1.1.1","500201021001","主变压器设备安装\r1.型号、规格:干式变压器SCB10-30KVA\r\n2.含设备费","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.2","500201018","电缆安装及敷设",null,0]
["1.1.1.2.1","500201018001","LGJ架空线路\r1.LGJ-70架空线路架设\r\n2.详见施工图纸","m",{"v":1100,"d":"1100.000"}]
["1.1.1.2.2","500201018002","电缆安装及敷设\r\n1.型号、规格:电缆YJV-10-3×70购安","m",{"v":100,"d":"100.000"}]
["1.1.1.2.3","500201018003","电缆安装及敷设\r\n1.型号、规格:电缆YJV-3×35+1×16购安","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
["1.1.1.2.4","500201018004","电缆安装及敷设\r\n1.型号、规格:电缆YJV-3×16+1×10购安","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["1.1.1.2.5","500201018005","电缆安装及敷设\r\n1.型号、规格:电缆YJV-5×6购安","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
["1.1.1.3","500201016","厂用电系统设备安装",null,0]
["1.1.1.3.1","500201016001","跌落式熔断器购安\r1.户外跌落式熔断器购安10KV\r\n2.详见施工图","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.3.2","500201016002","避雷器购置安装\r1.避雷器10KV户外\r\n2.详见施工图","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.3.3","500201016003","低压配电柜购置安装\r1.低压配电柜GGD购安\r\n2.详见施工图","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.3.4","500201016004","控制箱购置安装\r1.控制箱XL-21\r\n2.详见施工图","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.1.1.3.5","500201016005","负荷终端装置\r1.负荷终端装置\r\n2.详见施工图","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.4","500201020","接地装置安装",null,0]
["1.1.1.4.1","500201020001","接地装置安装","t",{"v":0.5,"d":"0.500"}]
["1.1.1.5","500201030","消防系统设备安装",null,0]
["1.1.1.5.1","500201030001","灭火器购置安装\r1.手提干粉灭火器购安\r\n2.详见施工图","只",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.1.1.5.2","500201030002","防火隔板\r1.防火隔板购安\r\n2.详见施工图","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
["1.1.1.5.3","500201030003","防火包\r1.防火包购安\r\n2.详见施工图","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.6","500201017","照明系统安装",null,0]
["1.1.1.6.1","500201017001","照明配电箱购置安装\r1.照明配电箱PZ-30型购安\r\n2.详见施工图","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.1.6.2","500201017002","应急照明灯购置安装\r1.应急照明灯购安\r\n2.详见施工图","只",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.1.1.7","500201034","其他机电设备安装工程",null,0]
["1.1.1.7.1","500201034001","潜水泵购安\r1.液压启闭机室用潜水泵购安\r\n2.单机功率1.5KW","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["1.1.2","500202","金属结构设备安装工程",null,0]
["1.1.2.1","500202002","油压启闭机设备安装",null,0]
["1.1.2.1.1","500202002001","液压启闭机设备安装\r1.液压启闭机购安\r\n2.含启闭机配套PLC控制系统\r\n3.详见施工图","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1.2.2","500202005","闸门设备安装",null,0]
["1.1.2.2.1","500202005001","闸门设备安装\r1.闸室净宽8m，门高2.6m,液压式启闭\r\n2.含门体、拐臂、底轴总成等\r\n3.含喷锌防腐等\r\n4.详见施工图","套",{"v":1,"d":"1.000"}]

{"sheet":"措施项目","index":3,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQZWZG-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区赵武中沟整治工程",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","环境保护措施"]
["2","安全生产与文明工地","按分类分项工程费的2%计取"]
["3","保险费"]
["4","施工企业进退场费"]
["5","大型施工设备安拆费"]
["6","施工围堰打拆（支河口）"]
["7","施工临时道路"]
["8","河道垄沟开挖回填"]
["9","河道积水排除"]
["10","施工降排水"]
["11","电气试验费、用电手续办理、增容及其他费用"]
["12","其他临时工程"]

{"sheet":"其他项目","index":4,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
[]
["合同编号:YLQZWZG-HCHD-2017-SG02"]
["工程名称:徐州市2017年度黑臭河道综合治理云龙区赵武中沟整治工程",null,"第&P页 共&S页"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","预留金","100000.00元"]