{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封面","2-2建筑工程分类分项工程量清单","2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","措施项目清单","1-5其他项目清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,1,6],[2,1,2,5],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,6],[7,0,7,6],[8,1,8,5],[9,2,10,6],[10,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[16,2,17,5],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,0,20,6],[21,2,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"邳州市珠江大沟综合治理工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标人工程量清单格式"]
[null,"合同编号：",null,"PZ-ZJDGZL-SG-2017"]
[]
[]
["招   标   人：",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[" 法定代表人\r\n（或委托代理人）："]
[{"$nulls":6},"(签字并盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["中介机构法定代表人"]
["（或委托代理人）：",{"$nulls":5},"（签字并盖章）"]
[]
["造价工程师及注册证号：",{"$nulls":4},"（签字并盖执业专用章）"]
[]
["    编 制 时 间："]

{"sheet":"2-2建筑工程分类分项工程量清单","index":1,"n_rows":119,"n_cols":9,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑工程分类分项工程量清单计价表"]
[]
["合同编号:PZ-ZJDGZL-SG-2017"]
["工程名称:邳州市珠江大沟综合治理工程"]
["序号","项目编码","项目名称","单位","工程数量","单价（元）","合价（元）","主要技术\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","水利建筑工程"]
["1.1","5001","河道清淤及驳岸工程"]
["1.1.1","500101","土方开挖工程"]
["1.1.1.1","500101003","渠道土方开挖"]
["1.1.1.1.1","500101003001","机械土方开挖","m3",269646.69]
["1.1.1.1.2","500101003002","人工土方开挖","m3",{"v":2511.5,"d":"2511.50"}]
["1.1.1.1.3","500101003003","基坑回填","m3",130842.35]
["1.1.1.1.4","500101003004","弃土外运  运距（5km）  ","m3",138804.34]
["1.1.2","500102","石方开挖"]
["1.1.2.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.1.2.1.1","500102001001","浆砌石拆除","m3",{"v":34473.6,"d":"34473.60"}]
["1.1.2.1.2","500102001002","混凝土拆除","m3",{"v":8463.7,"d":"8463.70"}]
["1.1.3","500103","土石方填筑工程"]
["1.1.3.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.1.3.1.1","500103001001","土方压实","m3",{"v":111216,"d":"111216.00"}]
["1.1.3.2","500103008","堆石料填筑"]
["1.1.3.2.1","500103008001","格宾网箱石料填筑\n1.颗粒级配:填充料粒经≥15cm，同时粒经15-25cm者不小于70%\n2.质地均匀、无裂缝、未风化","m3",{"v":4675,"d":"4675.00"}]
["1.1.3.3","500103005","反滤料填筑"]
["1.1.3.3.1","500103005001","反滤料填筑\n1.颗粒级配:黄砂15cm，小石子15cm，中石子30cm\n2.分层厚度及碾压遍数:15cm","m3",{"v":1382.4,"d":"1382.40"}]
["1.1.4","500109","混凝土工程"]
["1.1.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.1.4.1.1","500109001001","C20挡墙基础","m3",{"v":8002.5,"d":"8002.50"}]
["1.1.4.1.2","500109001002","C25重力式挡墙","m3",{"v":33542.4,"d":"33542.40"}]
["1.1.5","500105","砌筑工程"]
["1.1.5.1","500105002","钢筋（铅丝）石笼"]
["1.1.5.1.1","500105002001","格宾网箱","m2",{"v":28325,"d":"28325.00"}]
["1.1.6","500114","其他建筑工程"]
["1.1.6.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["1.1.6.1.1","500114001001","350g/㎡土工布","m2",16542.93]
["1.2","5001","五台山路桥"]
["1.2.1","500101","土方开挖工程"]
["1.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.2.1.1.1","500101002001","基坑开挖","m3",{"v":720,"d":"720.00"}]
["1.2.1.1.2","500101002002","基坑回填","m3",98.82]
["1.2.2","500103","土方填筑工程"]
["1.2.2.1","500103001","一般土方工程"]
["1.2.2.1.1","500103001002","土方压实","m3",{"v":84,"d":"84.00"}]
["1.2.3","500108","基础防渗和地基加固工程"]
["1.2.3.1","500108004","混凝土灌注桩"]
["1.2.3.1.1","500108004001","灌注桩工作平台 陆上工作平台","m2",{"v":240,"d":"240.00"}]
["1.2.3.1.2","500108004002","陆上埋设钢护筒 桩径(cm) ≤120","根",{"v":12,"d":"12.00"}]
["1.2.3.1.3","500108004003","回旋钻机钻孔 桩径120cm以内(陆地) 孔深40m以内 粘土","m",{"v":300,"d":"300.00"}]
["1.2.3.1.4","500108004004","基础换水泥土 水泥掺入比8%","m3",{"v":480,"d":"480.00"}]
["1.2.4","500109","混凝土工程"]
["1.2.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.2.4.1.1","500109001003","C30砼封头","m3",{"v":4.8,"d":"4.80"}]
["1.2.4.1.2","500109001004","C50预制桥板及安装","m3",291.06]
["1.2.4.1.3","500109001005","C50铰缝","m3",59.28]
["1.2.4.1.4","500109001006","C30桥台盖梁、背墙、挡块、牛腿\r\n","m3",141.15]
["1.2.4.1.5","500109001007","C30灌注桩混凝土","m3",352.24]
["1.2.4.1.6","500109001008","C30侧石压顶","m3",{"v":25.6,"d":"25.60"}]
["1.2.4.1.7","500109001009","C50桥面铺装","m3",{"v":60,"d":"60.00"}]
["1.2.4.1.8","500109001010","C30搭板","m3",81.18]
["1.2.4.1.9","500109001011","C50伸缩缝","m3",{"v":4.6,"d":"4.60"}]
["1.2.4.1.10","500109001012","C30悬臂式挡墙底板","m3",{"v":87.2,"d":"87.20"}]
["1.2.4.1.11","500109001013","C30悬臂式挡墙直墙","m3",{"v":105,"d":"105.00"}]
["1.2.5","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.2.5.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.2.5.1.1","500111001001","钢筋制作及安装","t",77.17]
["1.2.5.1.2","500111001002","钢绞线","ｔ",9.33]
["1.2.5.1.3","500111001003","灌注桩钢筋笼（片）制作及安装","t",36.64]
["1.2.6","500114","其他建筑工程"]
["1.2.6.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["1.2.6.1.1","500114001002","GQF—C40（CR）型钢伸缩缝","m",{"v":45.8,"d":"45.80"}]
["1.2.6.1.2","500114001003","D200,H49mm橡胶支座","个",{"v":112,"d":"112.00"}]
["1.2.6.1.3","500114001004","栏杆","m",{"v":52,"d":"52.00"},{"$nulls":3},"样式由建设单位确定"]
["1.2.6.1.4","500114001005","花岗岩侧石","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
["1.2.6.1.5","500114001006","6cm厚人行道板砖","m2",{"v":148,"d":"148.00"}]
["1.2.6.1.6","500114001007","30cm厚水泥稳定碎石基层","m2",{"v":184.8,"d":"184.80"}]
["1.2.6.1.7","500114001008","4cm细粒式沥青砼","m2",{"v":360,"d":"360.00"}]
["1.2.6.1.8","500114001009","6cm中粒式沥青砼","m2",{"v":360,"d":"360.00"}]
["1.2.6.1.9","500114001010","350g/㎡土工布","m2",{"v":160,"d":"160.00"}]
["1.3","5001","箱涵工程",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3.1","500101","土方开挖工程"]
["1.3.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.3.1.1.1","500101002003","基坑开挖","m3",{"v":11600,"d":"11600.00"}]
["1.3.1.1.2","500101002004","基坑回填","m3",10541.18]
["1.3.2","500103","土方填筑工程"]
["1.3.2.1","500103001","一般土方工程"]
["1.3.2.1.1","500103001003","土方压实","m3",{"v":8960,"d":"8960.00"}]
["1.3.3","500109","混凝土工程",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3.3.1","500109001","普通混凝土"]
["1.3.3.1.1","500109001014","C30混凝土垫层","m3",{"v":88,"d":"88.00"}]
["1.3.3.1.2","500109001015","C30箱涵","m3",{"v":1360,"d":"1360.00"}]
["1.3.4","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.3.4.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.3.4.1.1","500111001004","钢筋制作及安装","t",{"v":108.8,"d":"108.80"}]
["1.4","5001","截污闸10座和倒虹吸1座",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.4.1","500101","土方开挖工程"]
["1.4.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.4.1.1.1","500101002005","基坑开挖","m3",5944.46]
["1.4.1.1.2","500101002006","基坑回填","m3",6501.72]
["1.4.2","500103","土方填筑工程"]
["1.4.2.1","500103001","一般土方工程"]
["1.4.2.1.1","500103001004","土方压实","m3",5526.46]
["1.4.3","500109","混凝土工程",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.4.3.1","500109001","普通混凝土"]
["1.4.3.1.1","500109001016","C30混凝土垫层","m3",13.53]
["1.4.3.1.2","500109001017","C30底板","m3",68.95]
["1.4.3.1.3","500109001018","C30直墙","m3",221.53]
["1.4.3.1.4","500109001019","C30排架","m3",{"v":8.8,"d":"8.80"}]
["1.4.3.1.5","500109001020","C30盖板","m3",10.01]
["1.4.3.1.6","500109001021","C25管涵基础及包封","m3",{"v":18.9,"d":"18.90"}]
["1.4.3.1.7","500109001022","混凝土涵管购置铺设 （DN1000） ","m",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},"Ⅱ级管"]
["1.4.4","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.4.4.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.4.4.1.1","500111001005","钢筋制作及安装","t",24.74]
["1.5","5001","水生态修复工程",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.5.1","500114","其他建筑工程"]
["1.5.1.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["1.5.1.1.1","500114001011","垂直岸墙湿地","m2",{"v":5200,"d":"5200.00"},{"$nulls":3},"景观植物与布水系统结合，两岸可用长度2600米，高度约1米。"]
["1.5.1.1.2","500114001012","开式透析系统","套",86,{"$nulls":3},"每个单元组2套设备，间隔约60米安放，功率1.1KW。"]
["1.5.1.1.3","500114001013","闭式透析系统","套",4,{"$nulls":3},"1000m3/D（4台）"]

{"sheet":"2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","index":2,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表"]
[]
["合同编号:PZ-ZJDGZL-SG-2017"]
["工程名称:邳州市珠江大沟综合治理工程"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位","工程数量","主要技术\n条款编码","备注"]
[]
["1","50","机电设备购置及安装工程"]
["1.1","5002","截污闸10座和倒虹吸1座"]
["1.1.1","500201","机电设备购置及安装工程"]
["1.1.1.1","500201016","发电设备"]
["1.1.1.1.1","500201016001","可移动式柴油发电机组","套",2,null,"每套10KW，含电缆20m"]
["1.1.2","500202","金属结构设备购置安装工程"]
["1.1.2.1","500202003","螺杆式启闭机设备购置安装",null,0]
["1.1.2.1.1","500202003001","手电两用直联螺杆式启闭机（LQ-1×80KN）","台",11,null,"含配套控制箱"]
["1.1.2.2","500202005","闸门设备购置安装",null,0]
["1.1.2.2.1","500202005001","直径1.5m镶铜铸铁闸门购置安装","扇",3]
["1.1.2.2.2","500202005002","直径1.0m镶铜铸铁闸门购置安装","扇",6]
["1.1.2.2.3","500202005003","1.8m×2m镶铜铸铁闸门购置安装","扇",2]
["1.1.2.3","500201018","电缆安装及敷设"]
["1.1.2.3.1","500201018001","35mm2动力电缆","m",350]
["1.1.2.3.2","500201018002","6mm2动力电缆","m",3600]

{"sheet":"措施项目清单","index":3,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单计价表"]
[]
["合同编号:PZ-ZJDGZL-SG-2017"]
["工程名称:邳州市珠江大沟综合治理工程"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","环境保护措施"]
["2","安全文明措施","按分类分项工程费的2%计取"]
["3","场内交通工程"]
["4","保险费"]
["5","河道明水排除"]
["6","施工降排水"]
["7","施工导截流"]
["8","施工企业进退场费"]
["9","大型施工设备安拆费"]
["10","施工临时房屋"]
["11","施工临时用电"]
["12","其他临时工程"]
{"$rows_empty":16}
[null,"合计"]

{"sheet":"1-5其他项目清单","index":4,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单计价表"]
[]
["合同编号:PZ-ZJDGZL-SG-2017"]
["工程名称:邳州市珠江大沟综合治理工程"]
["序号","项目名称","备注"]
[]
["1","预留金","1000000.00"]
{"$rows_empty":27}
[null,"合  计","1000000.00"]