{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["土建及安装"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"土建及安装","index":0,"n_rows":1128,"n_cols":7,"rows_kept":1128,"merged":[[0,0,1,6],[1127,0,1127,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
[]
["序号","项目名称","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","江庄镇前马村1#泵站灌区",null,0]
["1","土方工程",null,0]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":2476,"d":"2476.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":1092,"d":"1092.00"}]
["2","混凝土工程",null,null,0]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":63,"d":"63.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":1050,"d":"1050.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":137,"d":"137.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","出地管（DN75）","m",{"v":41,"d":"41.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.6","DN100逆止阀","个",1]
["3.1.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.8","DN100进排气阀","个",1]
["3.1.9","DN160闸阀（Z45T-10）","个",2]
["3.1.10","DN110闸阀（Z45T-10）","个",2]
["3.1.11","DN160泄水阀","个",2]
["3.1.12","DN110泄水阀","个",2]
["3.1.13","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",27]
["3.1.14","异径接头Φ100×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.15","三通Φ200×200×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ200×160×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ160×160×75","个",22,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ110×110×75","个",5,null,null,"安装"]
["3.1.19","法兰Φ160","个",30,null,null,"安装"]
["3.1.20","法兰Φ110","个",10,null,null,"安装"]
["3.1.21","法兰Φ100","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.22","法兰Φ75","个",26,null,null,"安装"]
["3.1.23","弯头Φ200×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.24","弯头Φ160×135°","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.25","阀门井","座",6]
["3.1.26","镇墩","座",33]
["3.1.27","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":1250,"d":"1250.00"}]
["3.1.28","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋工程"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS100-160 (I)）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN100进出水管","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN100伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD  22KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*35+1*16）","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["7","临时工程"]
["7.1","施工围堰打拆","项",1]
["7.2","积水排除","项",1]
["二","江庄镇前马村2#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":2372,"d":"2372.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":1037,"d":"1037.00"}]
["2","混凝土工程",null,null,0]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":326,"d":"326.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":966,"d":"966.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","出地管（DN75）","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.5","DN100逆止阀","个",1]
["3.1.6","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.7","DN100进排气阀","个",1]
["3.1.8","DN110闸阀（Z45T-10）","个",4]
["3.1.9","DN110泄水阀","个",4]
["3.1.10","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",20]
["3.1.11","异径接头Φ100×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.12","三通Φ200×200×110","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.13","三通Φ200×110×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.14","三通Φ110×110×75","个",20,null,null,"安装"]
["3.1.15","法兰Φ110","个",16,null,null,"安装"]
["3.1.16","法兰Φ100","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.17","法兰Φ75","个",20,null,null,"安装"]
["3.1.18","弯头Φ110×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.19","阀门井","座",8]
["3.1.20","镇墩","座",26]
["3.1.21","跨沟拉管施工","m",{"v":20,"d":"20.00"}]
["3.1.22","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":1292,"d":"1292.00"}]
["3.1.23","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS100-160 (I)）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN100进出水管","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN100伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD  22KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*35+1*16）","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["7","临时工程"]
["7.1","施工围堰打拆","项",1]
["7.2","积水排除","项",1]
["三","江庄镇前马村3#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":3820.0000000000005,"d":"3820.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":1672,"d":"1672.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":557,"d":"557.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":599,"d":"599.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":672,"d":"672.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","出地管（DN75）","m",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","DN150闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.6","DN150逆止阀","个",1]
["3.1.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.8","DN150进排气阀","个",1]
["3.1.9","DN160闸阀（Z45T-10）","个",2]
["3.1.10","DN110闸阀（Z45T-10）","个",3]
["3.1.11","DN160泄水阀","个",2]
["3.1.12","DN110泄水阀","个",3]
["3.1.13","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",26]
["3.1.14","异径接头Φ150×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.15","三通Φ200×200×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ200×200×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ200×110×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ160×160×75","个",14,null,null,"安装"]
["3.1.19","三通Φ110×110×75","个",12,null,null,"安装"]
["3.1.20","法兰Φ150","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.21","法兰Φ110","个",20,null,null,"安装"]
["3.1.22","法兰Φ75","个",26,null,null,"安装"]
["3.1.23","弯头Φ200×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.24","弯头Φ160×135°","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.25","阀门井","座",10]
["3.1.26","镇墩","座",31]
["3.1.27","跨沟拉管施工","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
["3.1.28","管道试压公称直径300mm以内","m",{"v":1827,"d":"1827.00"}]
["3.1.29","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS150-400 (I)B）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN150进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN150伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 30KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(150)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["四","江庄镇前马村4#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":3845.0000000000005,"d":"3845.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":1682.9999999999998,"d":"1683.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":483,"d":"483.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":1082,"d":"1082.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ90（0.6MPa）","m",{"v":263,"d":"263.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","出地管（DN75）","m",{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","DN150闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.6","DN150逆止阀","个",1]
["3.1.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.8","DN150进排气阀","个",1]
["3.1.9","DN160闸阀（Z45T-10）","个",4]
["3.1.10","DN90闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.11","DN160泄水阀","个",4]
["3.1.12","DN90泄水阀","个",1]
["3.1.13","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",30]
["3.1.14","异径接头Φ150×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.15","三通Φ200×160×160","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ160×160×90","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ160×160×75","个",22,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通90×90×75","个",5,null,null,"安装"]
["3.1.19","法兰Φ160","个",16,null,null,"安装"]
["3.1.20","法兰Φ150","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.21","法兰Φ90","个",4,null,null,"安装"]
["3.1.22","法兰Φ75","个",30,null,null,"安装"]
["3.1.23","阀门井","座",10]
["3.1.24","镇墩","座",33]
["3.1.25","跨沟拉管施工","m",{"v":20,"d":"20.00"}]
["3.1.26","管道试压公称直径300mm以内","m",{"v":1827,"d":"1827.00"}]
["3.1.27","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS150-400 (I)B）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN150进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN150伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 30KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(150)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["五","江庄镇前马村5#泵站灌区"]
["1","土方开挖工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":3318,"d":"3318.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":1457,"d":"1457.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":336,"d":"336.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":1240,"d":"1240.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","出地管（DN75）","m",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","DN150闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.5","DN150逆止阀","个",1]
["3.1.6","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.7","DN150进排气阀","个",1]
["3.1.8","DN160闸阀（Z45T-10）","个",4]
["3.1.9","DN160泄水阀","个",4]
["3.1.10","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",29]
["3.1.11","异径接头Φ150×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.12","三通Φ200×200×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.13","三通Φ200×160×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.14","三通Φ160×160×75","个",29,null,null,"安装"]
["3.1.15","法兰Φ160","个",16,null,null,"安装"]
["3.1.16","法兰Φ150","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.17","法兰Φ75","个",29,null,null,"安装"]
["3.1.18","阀门井","座",8]
["3.1.19","镇墩","座",33]
["3.1.20","跨沟拉管施工","m",{"v":10,"d":"10.00"}]
["3.1.21","管道试压公称直径300mm以内","m",{"v":1576,"d":"1576.00"}]
["3.1.22","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋工程"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS150-400 (I)B）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN150进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN150伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 30KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(150)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["六","江庄镇江庄村樱桃园微灌工程"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方工程"]
["1.1.1","人工土方开挖","m3",{"v":4703,"d":"4703.00"}]
["1.2","机械土方工程"]
["1.2.1","土方压实、回填","m3",{"v":1961,"d":"1961.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.1.1","机井（深150m）","眼",1]
["2.1.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":263,"d":"263.00"},null,null,"安装"]
["2.1.3","PE管Φ90（1.0MPa）","m",{"v":1098,"d":"1098.00"},null,null,"安装"]
["2.1.4","PE管Φ63（1.0MPa）","m",{"v":1344,"d":"1344.00"},null,null,"安装"]
["2.1.5","PE管Φ25（1.0MPa）","m",{"v":15120,"d":"15120.00"},null,null,"安装"]
["2.1.6","HWLXM401手离心分砂过滤器","套",1]
["2.1.7","7032D-3\"叠片过滤器","套",1]
["2.1.8","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.9","DN100逆止阀","个",1]
["2.1.10","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.1.11","DN100进排气阀","个",1]
["2.1.12","DN90闸阀（Z45T-10）","个",8]
["2.1.13","DN90进排气阀","个",5]
["2.1.14","DN63泄水阀","个",16]
["2.1.15","果树灌水器","个",7200]
["2.1.16","三通Φ160×160×160","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.17","三通Φ160×160×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.18","三通Φ90×90×63","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.19","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.20","法兰Φ90","个",27,null,null,"安装"]
["2.1.21","堵头Φ90","个",4,null,null,"安装"]
["2.1.22","弯头Φ90×135°","个",10,null,null,"安装"]
["2.1.23","弯头Φ63×135°","个",11,null,null,"安装"]
["2.1.24","阀门井","座",29]
["2.1.25","镇墩","座",14]
["2.1.26","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":10,"d":"10.00"}]
["2.1.27","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":10,"d":"10.00"}]
["2.1.28","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":2705,"d":"2705.00"}]
["2.2","房屋工程"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.000"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ63-120（含配套电机37kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(80)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["七","汴塘镇1#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":7413,"d":"7413.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":3075,"d":"3075.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.1.1","机井（深150m）","眼",1]
["2.1.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":641,"d":"641.00"},null,null,"安装"]
["2.1.3","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":494,"d":"494.00"},null,null,"安装"]
["2.1.4","PE管Φ90（1.0MPa）","m",{"v":2368,"d":"2368.00"},null,null,"安装"]
["2.1.5","PE管Φ75（1.0MPa）","m",{"v":546,"d":"546.00"},null,null,"安装"]
["2.1.6","出地管（DN63）","m",{"v":51,"d":"51.00"},null,null,"安装"]
["2.1.7","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.8","DN100逆止阀","个",1]
["2.1.9","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.1.10","DN100进排气阀","个",1]
["2.1.11","DN110闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.12","DN90闸阀（Z45T-10）","个",7]
["2.1.13","DN75闸阀（Z45T-10）","个",2]
["2.1.14","DN110泄水阀","个",1]
["2.1.15","DN90泄水阀","个",7]
["2.1.16","DN75泄水阀","个",2]
["2.1.17","DN110进排气阀","个",1]
["2.1.18","DN90进排气阀","个",7]
["2.1.19","DN75进排气阀","个",2]
["2.1.20","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",34]
["2.1.21","三通Φ160×160×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.22","三通Φ160×110×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.23","三通Φ110×110×110","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.24","三通Φ110×90×90","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.25","三通Φ90×90×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.26","三通Φ90×90×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.27","三通Φ75×75×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.28","三通Φ110×110×63","个",5,null,null,"安装"]
["2.1.29","三通Φ90×90×63","个",25,null,null,"安装"]
["2.1.30","三通Φ75×75×63","个",4,null,null,"安装"]
["2.1.31","法兰Φ110","个",10,null,null,"安装"]
["2.1.32","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.33","法兰Φ90","个",70,null,null,"安装"]
["2.1.34","法兰Φ75","个",19,null,null,"安装"]
["2.1.35","法兰Φ63","个",34,null,null,"安装"]
["2.1.36","弯头Φ160×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.37","弯头Φ90×135°","个",14,null,null,"安装"]
["2.1.38","弯头Φ75×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.39","阀门井","座",50]
["2.1.40","镇墩","座",74]
["2.1.41","跨沟拉管施工","m",{"v":90,"d":"90.00"}]
["2.1.42","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":4048,"d":"4048.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ50-160（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["八","汴塘镇2#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":5704,"d":"5704.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":2372,"d":"2372.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.1.1","机井（深150m）","眼",1]
["2.1.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":977,"d":"977.00"},null,null,"安装"]
["2.1.3","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":767,"d":"767.00"},null,null,"安装"]
["2.1.4","PE管Φ90（1.0MPa）","m",{"v":866,"d":"866.00"},null,null,"安装"]
["2.1.5","PE管Φ75（1.0MPa）","m",{"v":431,"d":"431.00"},null,null,"安装"]
["2.1.6","出地管（DN63）","m",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"安装"]
["2.1.7","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.8","DN100逆止阀","个",1]
["2.1.9","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.1.10","DN100进排气阀","个",1]
["2.1.11","DN110闸阀（Z45T-10）","个",3]
["2.1.12","DN90闸阀（Z45T-10）","个",4]
["2.1.13","DN75闸阀（Z45T-10）","个",2]
["2.1.14","DN110泄水阀","个",3]
["2.1.15","DN90泄水阀","个",4]
["2.1.16","DN75泄水阀","个",2]
["2.1.17","DN110进排气阀","个",6]
["2.1.18","DN90进排气阀","个",9]
["2.1.19","DN75进排气阀","个",4]
["2.1.20","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",28]
["2.1.21","三通Φ160×160×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.22","三通Φ160×160×110","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.23","三通Φ110×110×75","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.24","三通Φ110×110×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.25","三通Φ90×90×90","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.26","三通Φ110×110×63","个",10,null,null,"安装"]
["2.1.27","三通Φ90×90×63","个",12,null,null,"安装"]
["2.1.28","三通Φ75×75×63","个",6,null,null,"安装"]
["2.1.29","法兰Φ110","个",24,null,null,"安装"]
["2.1.30","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.31","法兰Φ90","个",33,null,null,"安装"]
["2.1.32","法兰Φ75","个",17,null,null,"安装"]
["2.1.33","法兰Φ63","个",28,null,null,"安装"]
["2.1.34","弯头Φ160×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.35","弯头Φ110×135°","个",7,null,null,"安装"]
["2.1.36","弯头Φ90×135°","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.37","弯头Φ75×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.38","阀门井","座",37]
["2.1.39","镇墩","座",61]
["2.1.40","跨沟拉管施工","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
["2.1.41","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":3040,"d":"3040.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.000"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ50-160（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["九","汴塘镇3#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":6264,"d":"6264.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":2698,"d":"2698.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.2","机井（深150m）","眼",1]
["2.3","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":767,"d":"767.00"},null,null,"安装"]
["2.4","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":1869,"d":"1869.00"},null,null,"安装"]
["2.5","PE管Φ90（1.0MPa）","m",{"v":410,"d":"410.00"},null,null,"安装"]
["2.6","PE管Φ75（1.0MPa）","m",{"v":431,"d":"431.00"},null,null,"安装"]
["2.7","出地管（DN63）","m",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"安装"]
["2.8","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.9","DN100逆止阀","个",1]
["2.10","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.11","DN100进排气阀","个",1]
["2.12","DN110闸阀（Z45T-10）","个",5]
["2.13","DN90闸阀（Z45T-10）","个",2]
["2.14","DN75闸阀（Z45T-10）","个",3]
["2.15","DN110泄水阀","个",5]
["2.16","DN90泄水阀","个",2]
["2.17","DN75泄水阀","个",3]
["2.18","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",38]
["2.19","三通Φ160×160×110","个",2,null,null,"安装"]
["2.20","三通Φ160×160×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.21","三通Φ160×110×90","个",1,null,null,"安装"]
["2.22","三通Φ160×110×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.23","三通Φ90×90×75","个",1,null,null,"安装"]
["2.24","三通Φ90×90×90","个",1,null,null,"安装"]
["2.25","三通Φ110×110×63","个",27,null,null,"安装"]
["2.26","三通Φ90×90×63","个",6,null,null,"安装"]
["2.27","三通Φ75×75×63","个",6,null,null,"安装"]
["2.28","法兰Φ110","个",20,null,null,"安装"]
["2.29","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.30","法兰Φ90","个",8,null,null,"安装"]
["2.31","法兰Φ75","个",12,null,null,"安装"]
["2.32","法兰Φ63","个",38,null,null,"安装"]
["2.33","弯头Φ160×135°","个",2,null,null,"安装"]
["2.34","弯头Φ110×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.35","弯头Φ75×135°","个",1,null,null,"安装"]
["2.36","阀门井","座",20]
["2.37","镇墩","座",73]
["2.38","穿跨越宽度≤40m管段组焊、拖管过河","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
["2.39","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["2.40","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["2.41","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":3475,"d":"3475.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.000"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ80-120（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十","汴塘镇4#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":3615.9999999999995,"d":"3616.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":1570,"d":"1570.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.2.1","现有水源井清孔","项",1]
["2.2.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"安装"]
["2.2.3","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":1628,"d":"1628.00"},null,null,"安装"]
["2.2.4","出地管（DN63）","m",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"安装"]
["2.2.5","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.2.6","DN100逆止阀","个",1]
["2.2.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.2.8","DN100进排气阀","个",1]
["2.2.9","DN110闸阀（Z45T-10）","个",4]
["2.2.10","DN110泄水阀","个",4]
["2.2.11","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",35]
["2.2.12","三通Φ160×110×110","个",2,null,null,"安装"]
["2.2.13","三通Φ110×110×110","个",1,null,null,"安装"]
["2.2.14","三通Φ110×110×63","个",35,null,null,"安装"]
["2.2.15","法兰Φ110","个",16,null,null,"安装"]
["2.2.16","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.2.17","法兰Φ63","个",35,null,null,"安装"]
["2.2.18","弯头Φ160×135°","个",2,null,null,"安装"]
["2.2.19","弯头Φ110×135°","个",4,null,null,"安装"]
["2.2.20","阀门井","座",8]
["2.2.21","镇墩","座",52]
["2.2.22","穿跨越宽度≤40m管段组焊、拖管过河","m",{"v":15,"d":"15.00"}]
["2.2.23","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["2.2.24","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["2.2.25","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":1733,"d":"1733.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","现有井房改造","项",1]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ80-120（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十一","汴塘镇5#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":4069,"d":"4069.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":1770,"d":"1770.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.2","机井（深150m）","眼",1]
["2.3","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"安装"]
["2.4","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":1827,"d":"1827.00"},null,null,"安装"]
["2.5","出地管（DN63）","m",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"安装"]
["2.6","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.7","DN100逆止阀","个",1]
["2.8","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.9","DN100进排气阀","个",1]
["2.10","DN110闸阀（Z45T-10）","个",4]
["2.11","DN110泄水阀","个",4]
["2.12","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",28]
["2.13","三通Φ160×110×110","个",1,null,null,"安装"]
["2.14","三通Φ110×110×110","个",2,null,null,"安装"]
["2.15","三通Φ110×110×63","个",28,null,null,"安装"]
["2.16","法兰Φ110","个",16,null,null,"安装"]
["2.17","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.18","法兰Φ63","个",28,null,null,"安装"]
["2.19","弯头Φ160×135°","个",2,null,null,"安装"]
["2.20","弯头Φ110×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.21","阀门井","座",8]
["2.22","镇墩","座",47]
["2.23","穿跨越宽度≤40m管段组焊、拖管过河","m",{"v":15,"d":"15.00"}]
["2.24","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["2.25","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["2.26","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":1880,"d":"1880.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.000"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ80-120（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十二","汴塘镇6#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":8193,"d":"8193.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":3453,"d":"3453.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.1.1","机井（深150m）","眼",1]
["2.1.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":1134,"d":"1134.00"},null,null,"安装"]
["2.1.3","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":420,"d":"420.00"},null,null,"安装"]
["2.1.4","PE管Φ90（1.0MPa）","m",{"v":2720,"d":"2720.00"},null,null,"安装"]
["2.1.5","PE管Φ75（1.0MPa）","m",{"v":190,"d":"190.00"},null,null,"安装"]
["2.1.6","出地管（DN63）","m",{"v":63,"d":"63.00"},null,null,"安装"]
["2.1.7","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.8","DN100逆止阀","个",1]
["2.1.9","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.1.10","DN100进排气阀","个",1]
["2.1.11","DN90闸阀（Z45T-10）","个",12]
["2.1.12","DN75闸阀（Z45T-10）","个",2]
["2.1.13","DN90泄水阀","个",12]
["2.1.14","DN75泄水阀","个",3]
["2.1.15","DN90进排气阀","个",13]
["2.1.16","DN75进排气阀","个",2]
["2.1.17","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",42]
["2.1.18","三通Φ160×160×90","个",4,null,null,"安装"]
["2.1.19","三通Φ160×160×75","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.20","三通Φ110×110×90","个",5,null,null,"安装"]
["2.1.21","三通Φ90×90×90","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.22","三通Φ90×90×63","个",38,null,null,"安装"]
["2.1.23","三通Φ75×75×63","个",4,null,null,"安装"]
["2.1.24","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.25","法兰Φ90","个",74,null,null,"安装"]
["2.1.26","法兰Φ75","个",12,null,null,"安装"]
["2.1.27","法兰Φ63","个",42,null,null,"安装"]
["2.1.28","弯头Φ160×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.29","弯头Φ110×135°","个",2,null,null,"安装"]
["2.1.30","弯头Φ90×135°","个",20,null,null,"安装"]
["2.1.31","弯头Φ75×135°","个",1,null,null,"安装"]
["2.1.32","阀门井","座",43]
["2.1.33","镇墩","座",64]
["2.1.34","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":4463,"d":"4463.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.2","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"详见图纸"]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ63-160（含配套电机45kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 45KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35） ","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6） ","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(100)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-80/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十三","汴塘镇7#井灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":2234,"d":"2234.00"}]
["1.2","土方回填及压实","m3",{"v":994,"d":"994.00"}]
["2","节水灌溉工程"]
["2.1","管道工程"]
["2.1.1","机井（深150m）","眼",1]
["2.1.2","PE管Φ160（1.0MPa）","m",{"v":767,"d":"767.00"},null,null,"安装"]
["2.1.3","PE管Φ110（1.0MPa）","m",{"v":441,"d":"441.00"},null,null,"安装"]
["2.1.4","出地管（DN63）","m",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"安装"]
["2.1.5","DN100闸阀（Z45T-10）","个",1]
["2.1.6","DN100逆止阀","个",1]
["2.1.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["2.1.8","DN100进排气阀","个",1]
["2.1.9","DN110泄水阀","个",1]
["2.1.10","DN63铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",24]
["2.1.11","三通Φ160×160×63","个",12,null,null,"安装"]
["2.1.12","三通Φ90×90×63","个",12,null,null,"安装"]
["2.1.13","法兰Φ100","个",8,null,null,"安装"]
["2.1.14","法兰Φ63","个",24,null,null,"安装"]
["2.1.15","弯头Φ160×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.16","弯头Φ110×135°","个",3,null,null,"安装"]
["2.1.17","阀门井","座",1]
["2.1.18","镇墩","座",36]
["2.1.19","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":1208,"d":"1208.00"}]
["2.2","房屋"]
["2.2.1","机井泵房","m2",{"v":13,"d":"13.000"}]
["3","主机泵设备安装工程"]
["3.1","潜水泵安装 250QJ63-120（含配套电机37kw、扬水钢管）","台",1,null,null,"安装"]
["4","电气设备安装工程"]
["4.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["4.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["4.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25）","km",0.05]
["4.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["4.7","照明系统","项",1]
["4.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["4.9","干粉灭火器","套",1]
["4.10","检修设备","项",1]
["4.11","10KV终端设备","项",1]
["4.12","可读计量设施（HOSZN-FD(80)，AC220V）","套",1]
["5","变电设备安装工程"]
["5.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十四","大泉办土盆村1#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":7639,"d":"7639.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":3326,"d":"3326.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ250（0.6MPa）","m",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":452,"d":"452.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":2762,"d":"2762.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":368,"d":"368.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","出地管（DN75）","m",{"v":104,"d":"104.00"},null,null,"安装"]
["3.1.6","DN200闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.7","DN200逆止阀","个",1]
["3.1.8","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.9","DN200进排气阀","个",1]
["3.1.10","DN160闸阀（Z45T-10）","个",9]
["3.1.11","DN110闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.12","DN160泄水阀","个",9]
["3.1.13","DN110泄水阀","个",1]
["3.1.14","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",69]
["3.1.15","异径接头Φ200×250","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ250×200×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ200×200×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ200×160×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.19","三通Φ160×160×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.20","三通Φ160×160×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.21","三通Φ160×160×75","个",65,null,null,"安装"]
["3.1.22","三通Φ110×110×75","个",4,null,null,"安装"]
["3.1.23","法兰Φ160","个",36,null,null,"安装"]
["3.1.24","法兰Φ110","个",8,null,null,"安装"]
["3.1.25","法兰Φ200","个",6,null,null,"安装"]
["3.1.26","法兰Φ75","个",69,null,null,"安装"]
["3.1.27","弯头Φ200×135°","个",3,null,null,"安装"]
["3.1.28","弯头Φ160×135°","个",4,null,null,"安装"]
["3.1.29","阀门井","座",20]
["3.1.30","镇墩","座",87]
["3.1.31","穿跨越宽度≤40m管段组焊、拖管过河","m",{"v":15,"d":"15.00"}]
["3.1.32","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.33","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.34","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":3686,"d":"3686.00"}]
["3.1.35","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS200-400A）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN200进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN200伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25） ","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(200)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十五","大泉办土盆村2#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":8081,"d":"8081.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":3559.0000000000005,"d":"3559.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ250（0.6MPa）","m",{"v":168,"d":"168.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":1943,"d":"1943.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":1292,"d":"1292.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","出地管（DN75）","m",{"v":95,"d":"95.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","DN200闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.6","DN200逆止阀","个",1]
["3.1.7","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.8","DN200进排气阀","个",1]
["3.1.9","DN200闸阀（Z45T-10）","个",3]
["3.1.10","DN160闸阀（Z45T-10）","个",3]
["3.1.11","DN200泄水阀","个",3]
["3.1.12","DN160泄水阀","个",3]
["3.1.13","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",63]
["3.1.14","异径接头Φ200×250","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.15","三通Φ250×250×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ250×200×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ200×160×160","个",3,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ160×160×160","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.19","三通Φ160×160×75","个",63,null,null,"安装"]
["3.1.20","法兰Φ160","个",12,null,null,"安装"]
["3.1.21","法兰Φ200","个",18,null,null,"安装"]
["3.1.22","法兰Φ75","个",63,null,null,"安装"]
["3.1.23","弯头Φ200×135°","个",3,null,null,"安装"]
["3.1.24","弯头Φ160×135°","个",4,null,null,"安装"]
["3.1.25","阀门井","座",12]
["3.1.26","镇墩","座",80]
["3.1.27","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.28","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.29","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":3402.0000000000005,"d":"3402.00"}]
["3.1.30","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS200-400A）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN200进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN200伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25） ","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(200)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十六","大泉办土盆村3#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":6426.000000000001,"d":"6426.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":2787,"d":"2787.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程"]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ250（0.6MPa）","m",{"v":368,"d":"368.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":546,"d":"546.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":945,"d":"945.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":1050,"d":"1050.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","出地管（DN75）","m",{"v":95,"d":"95.00"},null,null,"安装"]
["3.1.6","DN200闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.7","DN200逆止阀","个",1]
["3.1.8","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.9","DN200进排气阀","个",1]
["3.1.10","DN160闸阀（Z45T-10）","个",4]
["3.1.11","DN110闸阀（Z45T-10）","个",6]
["3.1.12","DN160泄水阀","个",4]
["3.1.13","DN110泄水阀","个",6]
["3.1.14","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",63]
["3.1.15","异径接头Φ200×250","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ250×200×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ200×200×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ200×160×160","个",4,null,null,"安装"]
["3.1.19","三通Φ160×160×160","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.20","三通Φ160×160×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.21","三通Φ160×160×75","个",24,null,null,"安装"]
["3.1.22","三通Φ110×110×75","个",27,null,null,"安装"]
["3.1.23","三通Φ200×200×110","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.24","法兰Φ160","个",16,null,null,"安装"]
["3.1.25","法兰Φ110","个",24,null,null,"安装"]
["3.1.26","法兰Φ200","个",8,null,null,"安装"]
["3.1.27","法兰Φ75","个",63,null,null,"安装"]
["3.1.28","弯头Φ200×135°","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.29","弯头Φ160×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.30","弯头Φ110×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.31","阀门井","座",{"v":20,"d":"20.00"}]
["3.1.32","镇墩","座",{"v":78,"d":"78.00"}]
["3.1.33","跨沟拉管施工","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3.1.34","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.35","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":63,"d":"63.00"}]
["3.1.36","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":2909,"d":"2909.00"}]
["3.1.37","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS200-400A）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN200进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN200伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25） ","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(200)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十七","大泉办土盆村4#泵站灌区"]
["1","土方工程"]
["1.1","人工土方开挖","m3",{"v":6830,"d":"6830.00"}]
["1.2","机械土方开挖","m3",{"v":103,"d":"103.00"}]
["1.3","土方回填及压实","m3",{"v":2975,"d":"2975.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25素砼护底","m3",{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"}]
["2.2","C25素砼护坡、踏步","m3",{"v":10.7,"d":"10.70"}]
["2.3","C25素砼格埂","m3",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["2.4","C25素砼支墩","m3",0.25]
["2.5","C25素砼水泵基础","m3",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["2.6","C25素砼地坪","m3",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
["2.7","地坪砂石垫层 粗砂","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.8","地坪砂石垫层 碎石","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["2.9","检查井","座",1]
["2.10","C25素砼垫层","m3",3.56]
["2.11","C25钢筋砼基础","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["2.12","钢筋制作及安装","t",2.76]
["3","节水灌溉工程",null,0]
["3.1","管道工程"]
["3.1.1","PE管Φ250（0.6MPa）","m",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"安装"]
["3.1.2","PE管Φ200（0.6MPa）","m",{"v":63,"d":"63.00"},null,null,"安装"]
["3.1.3","PE管Φ160（0.6MPa）","m",{"v":2741,"d":"2741.00"},null,null,"安装"]
["3.1.4","PE管Φ110（0.6MPa）","m",{"v":504,"d":"504.00"},null,null,"安装"]
["3.1.5","出地管（DN75）","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"安装"]
["3.1.6","DN200闸阀（Z45T-10）","个",1]
["3.1.7","DN200逆止阀","个",1]
["3.1.8","压力表（0-1MPa）","块",1]
["3.1.9","DN200进排气阀","个",1]
["3.1.10","DN160闸阀（Z45T-10）","个",7]
["3.1.11","DN110闸阀（Z45T-10）","个",2]
["3.1.12","DN160泄水阀","个",7]
["3.1.13","DN110泄水阀","个",2]
["3.1.14","DN75铸铁出水口（含外部砼保护装置）","套",50]
["3.1.15","异径接头Φ200×250","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.16","三通Φ250×200×200","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.17","三通Φ200×160×110","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.18","三通Φ200×160×160","个",2,null,null,"安装"]
["3.1.19","三通Φ160×160×75","个",42,null,null,"安装"]
["3.1.20","三通Φ110×110×75","个",8,null,null,"安装"]
["3.1.21","法兰Φ160","个",28,null,null,"安装"]
["3.1.22","法兰Φ110","个",16,null,null,"安装"]
["3.1.23","法兰Φ200","个",8,null,null,"安装"]
["3.1.24","法兰Φ75","个",50,null,null,"安装"]
["3.1.25","弯头Φ160×135°","个",1,null,null,"安装"]
["3.1.26","阀门井","座",18]
["3.1.27","镇墩","座",67]
["3.1.28","跨沟拉管施工","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3.1.29","砼破路（机械拆除混凝土类路面层）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["3.1.30","砼破路（恢复混凝土类路面）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
["3.1.31","管道试压公称直径200mm以内","m",{"v":3413.0000000000005,"d":"3413.00"}]
["3.1.32","抽真空装置","套",1]
["3.2","房屋"]
["3.2.1","泵房","m2",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"详见图纸"]
["4","主机泵设备安装工程"]
["4.1","单级单吸卧式离心泵（WDS200-400A）安装 设备自重(t) 1（含配套电机）","台",1,null,null,"安装"]
["4.2","DN200进出水管","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"安装"]
["4.3","DN200伸缩节","套",2,null,null,"安装"]
["5","电气设备安装工程"]
["5.1","低压进线柜（GGD）","台",1,null,null,"安装"]
["5.2","变频控制柜（GGD 37KW）","台",1,null,null,"安装"]
["5.3","10KV架空线路","km",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.4","低压电缆（YJV-0.6/1-3*70+1*35）","km",0.05]
["5.5","低压电缆（YJV-0.6/1-3*50+1*25） ","km",0.05]
["5.6","低压电缆（YJV-0.6/1-4*6）","km",0.04]
["5.7","照明系统","项",1]
["5.8","防雷接地装置","t",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["5.9","干粉灭火器","套",1]
["5.10","检修设备","项",1]
["5.11","可读计量设施（HOSZN-FD(200)，AC220V）","套",1]
["5.12","10KV终端设备","项",1]
["6","变电设备安装工程"]
["6.1","主变压器安装 10kV容量(kVA) 50（S13-M-63/10/0.4）","台",1,null,null,"安装"]
["十八","砼生产道路工程（1.2km）",null,0]
["1","土方工程"]
["1.1","道路清基土方","m3",{"v":1260,"d":"1260.00"}]
["1.2","路肩土方回填","m3",{"v":433,"d":"433.00"}]
["1.3","土方压实","m3",{"v":369,"d":"369.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","混凝土路面 压实厚度（cm） 15","m2",{"v":4410,"d":"4410.00"}]
["2.2","二灰结石 压实厚度（cm） 15","m2",{"v":5229,"d":"5229.00"}]
["十九","Φ80过路涵工程（15座）"]
["1","陆上施工土方"]
["1.1","机械土方开挖、回填","m3",{"v":551,"d":"551.00"}]
["1.2","土方压实","m3",{"v":461.00000000000006,"d":"461.00"}]
["2","混凝土工程"]
["2.1","C25管涵基础","m3",{"v":17.5,"d":"17.50"}]
["2.2","涵管铺设 混凝土管直径（80cm）","m3",{"v":90,"d":"90.00"}]
["2.3","C25钢筋砼直墙","m3",{"v":105.2,"d":"105.20"}]
["2.4","C25钢筋底板","m3",{"v":117.19999999999999,"d":"117.20"}]
["2.5","钢筋制作及安装","t",{"v":8.8,"d":"8.80"}]
["二十","清淤整治工程"]
["1","陆上施工土方"]
["1.1","硅石塘坡面整治","m3",{"v":2935,"d":"2935.00"}]
["1.2","前马中沟疏浚","m3",{"v":12383.4,"d":"12383.40"}]
["1.3","土盆水库扩容清淤","m3",{"v":210840,"d":"210840.00"}]
["2","临时工程"]
["2.1","施工围堰","项",1]
["2.2","施工排水","项",1]
["二十一","安全文明措施费"]
["1","安全文明措施费","项",1,85000,85000]
["二十二","备用金"]
[1,"备用金","项",1,300000,300000]
["合计"]