{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[15,1,15,2],[18,1,18,5],[19,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["序号","项目名称","型      号","材质","单位","数 量","单价（元）","总价（元）","备注"]
["一","水泵维修"]
[1,"导叶体","900ZLB2.8-6.7","HT250","套",4]
[2,"叶轮总成","900ZLB2.8-6.7","叶片为铸钢","套",8]
[3,"轴承",3536,null,"个",4]
[4,"推力轴承","18330+u330",null,"个",4]
[5,"叶轮室","900ZLB2.8-6.7","HT250","套",8]
[6,"泵轴","900ZLB2.8-6.7","45#钢","根",3]
[7,"传动轴","φ120*5570","45#钢","根",1]
[8,"中间轴承",113624,null,"件",7]
[9,"油盆","900ZLB2.8-6.7","HT250","套",2]
[10,"刚性联轴器","900ZLB2.8-6.7","HT250","套",3]
[11,"填料函","900ZLB2.8-6.8","HT250","套",2]
[12,"刚性螺栓","900ZLB2.8-6.7","45#钢","套",32]
[13,"水泵大修及检修前排水",null,null,"台",8]
["二","电机大修"]
[1,"立式异步电机大修","JSL14（TH）-12",null,"台",5]
["三","合计"]
["注：水泵维修需提供安装专用工具及安装辅材（连接螺栓、密封件、调整垫铁等）。"]